Brukerveiledning – IP adresser og ethernet

1. Koble datamaskinen til ruteren ved å koble den ene enden av Ethernet-kabelen til ruteren og den andre til datamaskinens Ethernet-port.
2. Finn og åpne "Command Prompt" eller CMD i Windows-verktøylinjen, og trykk deretter Enter.
3. Skriv "ipconfig" og trykk Enter for å se IP-adressene dine i Command Panel.
4. Når du har IP-adressen din, finn "Control Panel" i verktøylinjen og åpne den.
5. Naviger til "Nettverk og Internett", og deretter klikk på "View network status and tasks” under “Network and Sharing Center”.
6. Velg "Change adapter settings" og dobbeltklikk på Ethernet-nettverket.
7. I Ethernet-statusboksen klikker du på "Properties" og finner "Internet Protocol Version 4"; klikk deretter på den.
8. Velg "Use the following IP-address" og skriv inn IP-adressen i den første boksen.
9. Nå som du er ferdig, trykk "OK" for å lagre og lukke fanen.